 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μπάλσα φύλλα  διαστάσεων 1m x10 cm
(3 x ) 2 mm
(5 x ) 2,5 ή 3 mm
(1 x ) 1,5 mm
(2 x ) 5 mm
Μπάλσα δοκοί 1m
(4 x )   6X6 mm σκληρή (αντί για τα 5Χ5 που λέει το σχέδιο)
(2 x )   10X10 mm
(2 x )     5X15 mm
Μπάλσα χείλος εκφυγής (τρίγωνο) 1m
(2 x )    20X6 ή 25Χ8 mm 

κόντρα πλακέ 3 mm
δοκάρια μηχανής 10Χ10 mm σκληρό ξύλο

καβίλια 6 mm
ντίζες εύκαμπτες

χορν πηδαλίων

μεντεσέδες

επικαλυπτικό φιλμ (2-3 ρολλά ανάλογα με το χρώμα)

σύστημα προσγείωσης

πίσω ρόδα
λάστιχα για την εφαρμογή φτερού και σκελών προσγείωσης

Για μηχανοκίνητο μοντέλο

κινητήρας OS LA .15  (ή άλλος ισοδύναμος) 

έλικα 8Χ6

σωληνάκι καυσίμου

δεξαμενή όσο να χωράει

Για ηλεκτροκίνητο μοντέλο

μοτέρ τριφασικό βάρους 75-110 γραμμαρίων 

Kv  1200-1400 με δύο στοιχεία 

Kv  900-1100 με τρία στοιχεία
speed control 18-20 A
Έλικες (από τις προδιαγραφές κάθε μοτέρ) προσοχή να μην αγγίζουν το έδαφος στην απο-προσγείωση
Η κατανάλωση για  ευθεία πτήση είναι 6 Αμπέρ στα δύο στοιχεία  ή 100 mAh ανά λεπτό. Η άνοδος στο φουλ αγγίζει τα 16-17 Αμπέρ.
Η χωρητικότητα της μπαταρίας, δεν χρειάζεται να  είναι μεγάλη, 

Π.χ. 1500 mAh  20C  θα μπορεί να δώσει μέγιστο ρεύμα 30 Α και θα επαρκεί για οριζόντια (εκπαιδευτική) πτήση 14 λεπτών (αφήνουμε λίγη ενέργεια στην μπαταρία  για ασφάλεια)

Π.χ. 2000 mAh 15C θα μπορεί να δώσει μέγιστο ρεύμα 30 Α και θα επαρκεί για οριζόντια (εκπαιδευτική) πτήση 19 λεπτών.
