Για ηλεκτροκίνητο μοντέλο

μοτέρ τριφασικό βάρους 75-110 γραμμαρίων 

Kv  1200-1400 με δύο στοιχεία 

Kv  900-1100 με τρία στοιχεία
speed control 18-20 A
Έλικες (από τις προδιαγραφές κάθε μοτέρ) προσοχή να μην αγγίζουν το έδαφος στην απο-προσγείωση
Η κατανάλωση για  ευθεία πτήση είναι 6 Αμπέρ στα δύο στοιχεία  ή 100 mAh ανά λεπτό. Η άνοδος στο φουλ αγγίζει τα 16-17 Αμπέρ.
Η χωρητικότητα της μπαταρίας, δεν χρειάζεται να  είναι μεγάλη, 

Π.χ. 1500 mAh  20C  θα μπορεί να δώσει μέγιστο ρεύμα 30 Α και θα επαρκεί για οριζόντια (εκπαιδευτική) πτήση 14 λεπτών (αφήνουμε λίγη ενέργεια στην μπαταρία  για ασφάλεια)

Π.χ. 2000 mAh 15C θα μπορεί να δώσει μέγιστο ρεύμα 30 Α και θα επαρκεί για οριζόντια (εκπαιδευτική) πτήση 19 λεπτών.
