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1.+V (Από διακόπτη)

2. Εξοδος σήματος

3.Εισοδος Σήματος

4.+V (Ορισμένα μοντέλα μόνο)

5.Οχι σε χρήση σε όλα τα μοντέλα(ενδέχεται αν το Pin 4&5 συνδεθούν μεταξύ τους να διακόπτεται η εκπομπή)

6.+5V Στους 9ZAP/9ZHP,FF8/8UAP &FF7/7UAP
